


**1 ШАГ: Установка видеокамеры**



1. Просверлите отверстия под дюбели  
2. Вставьте дюбели в отверстия  
3. Прикрутите камеру саморезами


**2 ШАГ: Установка жесткого диска**

1. Открутите 4 винта и снимите крышку видеорегистратора  
2. Установите жесткий диск внуть видеорегистратора и закрепите 4-мя винтами  
3. Подключите SATA-кабель (красный) и кабель питания (разноцветный) к жесткому диску  
4. Закройте крышку видеорегистратора  
5. Закрепите крышку видеорегистратора 4-мя винтами




**3 ШАГ: Подключение видеокамеры**

1. Соедините разъем видеосигнала видеокамеры с соответствующим разъемом видеосигнала комбинированного кабеля  
2. Соедините разъем питания видеокамеры с соответствующим разъемом питания комбинированного кабеля  
3.Соедините второй разъем видеосигнала на другом конце комбинированного кабеля с соответствующим разъемом видеосигнала на видеорегистраторе

**4 ШАГ: Подключение блоков питания**




1. Подключите блок питания из комплекта видеорегистратора к гнезду видеорегистратора  
2. Соедините разъем блока питания для видеокамер с разъемом разветвителя питания для видеокамер.  
3. Соедините разъем разветвителя питания для видеокамер с соответствующим разъемом питания комбинированного кабеля

**5 ШАГ:  Подключение к монитору**         


1. Подключите VGA выход видеорегистратора к VGA входу монитора VGA кабелем  
2. Подключите HDMI выход видеорегистратора к HDMI входу монитора или телевизора HDMI кабелем  
3. Подключите CVBS выход видеорегистратора к VIDEO IN входу телевизора специальным BNC-RCA кабелем

ВНИМАНИЕ! Не подключайте VGA и HDMI выходы видеорегистратора к VGA и HDMI выходам в ноутбуке или компьютере. Это может повредить оборудование.

**6 ШАГ: Подключение к Интернет**



1. Подключите LAN-кабель в разъем видеорегистратора RJ-45.  
2. Подключите другой конец LAN-кабеля к сетевой розетке или разъему роутера (LAN).

**7 ШАГ: Подключение к электропитанию**

1. Подключите блок питания видеорегистратора к розетке 220 Вольт.  
2. Подключите блок питания для видеокамер к розетке 220 Вольт.

**Система видеонаблюдения готова к работе!**

Видеорегистратор начнёт работу автоматически. Для моделей с отдельной кнопкой включения, переведите её в положение «I» (включено).  
Используйте мышку для первоначальных настроек в меню видеорегистратора. Для изменения настроек обратитесь к соответствующему разделу руководства пользователя видеорегистратора